Przedmiar robót

Zespół Szkół nr 30

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja : 85-149 Bydgoszcz ul. Jesionowa nr 3**

(kod - miejscowość)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | Opis robót | **Jedn. miary** | Ilość |

|  |
| --- |
| **1. remont sali gimnastycznej – roboty malarskie, cyklinowanie parkietu z polakierowaniem i roboty instalacyjne centralnego ogrzewania** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *(AW) AW0* | *Demontaż drabinek gimnastycznych podwójnych o wys. 3m* | *szt* | *10,00* |
| *2* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-021611-06-050* | *Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6 m.* | *m2* | *155,00* |
| *3* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-011202-09-050* | *Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2* | *m2* | *420,76* |
| *4* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02U1134-0101-050* | *Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)-sufit* | *m2* | *155,76* |
| *5* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02U1134-0201-050* | *Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) -ściany - ANALOGIA preparat gruntujący CERPLAST* | *m2* | *265,00* |
| *6* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02W0830-04-050* | *Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach* | *m2* | *265,00* |
| *7* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02W0830-06-050* | *Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach* | *m2* | *155,76* |
| *8* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-021505-03-050* | *Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".* | *m2* | *420,76* |
| *9* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-021503-0601-050* | *Dwukrotne malowanie zwykłe farbą ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych,bez szpachlowania.* | *m2* | *265,00* |
| *10* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-011209-1401-020* | *Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych* | *szt* | *16,00* |
| *11* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *(AW) AW0* | *Montaż drabinek gimnastycznych podwójnych 3m* | *szt* | *10,00* |
| *12* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0354-05-050* | *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2* | *m2* | *6,00* |
| *13* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-010320-03-050* | *Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2* | *m2* | *6,00* |
| *14* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-021019-04-050* | *Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - WZMOCNIONE* | *m2* | *6,00* |
| *15* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01W0814-02-050* | *Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek o grubości 19-22 mm mocowanych na gwoździach* | *m2* | *48,00* |
| *16* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01W0815-08-040* | *Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego* | *m* | *53,00* |
| *17* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01W0816-03-050* | *Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2* | *m2* | *155,76* |
| *18* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-021111-08-050* | *Lakierowanie posadzek i parkietów,lakierem Capon - jednokrotnie* | *m2* | *155,76* |
| *19* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-021111-08-050* | *Lakierowanie parkietów,lakierem Domalux trzykrotnie* | *m2* | *155,76* |
| *20* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *(AW) AW-11-090* | *Wymalowanie linii boiskowych* | *kpl* | *1,00* |
| *21* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-011306-01-050* | *Demontaż konstrukcji stalowych - zabudowa grzejników centralnego ogrzewania* | *m2* | *33,00* |
| *22* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *(AW) AW -111-090* | *Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania* | *kpl* | *1,00* |
| *23* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-020520-06-020* | *Demontaż grzejnika z rur żebrowych stalowych o długości do 2 m. - faviera* | *szt* | *16,00* |
| *24* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-020512-01-020* | *Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm - dwuzlączka i zawór na kpl.* | *szt* | *16,00* |
| *25* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-020506-01-040* | *Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 15 mm - podejścia do grzejników i odpowietrzenia do grzejników* | *m* | *70,00* |
| *26* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-150403-02-040* | *Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 20 mm* | *m* | *70,00* |
| *27* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-150422-0101-090* | *Rury przyłączne do grzejniko C.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm* | *kpl* | *16,00* |
| *28* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-15W0418-11-020* | *Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm* | *szt* | *16,00* |
| *29* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-15G0412-02-020* | *Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm - ZESTAW ODCINAJĄCY PROSTY G 1/2" x 3/4" z nyplami P14* | *szt* | *16,00* |
| *30* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-15G0412-07-020* | *Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm* | *szt* | *4,00* |
| *31* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-15U0309-07-020* | *Zawory do regulacji C.o. termostatyczne grzejnikowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm* | *szt* | *16,00* |